**昆山市烟花爆竹零售店安全生产可视化**

**管理指南**

一、总则

为进一步加强和规范烟花爆竹零售店安全生产风险辨识管控，通过采取设置可视化看板、张贴安全标识提示和规范人员管理等措施，提升烟花爆竹零售店安全管理水平，防范化解安全生产风险。

二、标识要求

零售店要在店内醒目位置设置固定的安全可视化看板，看板主要包含以下内容：平面布置图、安全提示、营业执照、经营许可证、安全培训情况、安全管理制度及操作规程清单、风险隐患排查情况、应急物资点检清单及应急联系信息，具体设计及大小见附图，可根据实际情况在上述基础上增加其它内容，原则取用方便、可视醒目，不得堵塞安全疏散通道。同时在店内醒目位置张贴清晰的严禁烟火、严禁燃放烟花爆竹等安全警示标志，张贴人员进出导向标识和间隔距离安全提示，灭火器、消火栓等应急器材应设置清晰、醒目的名称、位置提示。

三、人员要求

零售店主要负责人必须经过安全生产教育培训并考核合格，从业人员必须经过相关安全生产教育培训，营业场所内严禁使用打火机、电磁炉、取暖器等明火发热设备，严禁脱岗、代岗等行为。进店人员须严格遵守零售店安全管理规定。

四、管理要求

 零售店要定期对从业人员进行安全生产教育培训和开展安全隐患排查，定期更新看板内容，其中隐患排查情况一月一更新，应急物资点检情况一周一更新，要对看板、标识标语定期维护保养，如有脱落、模糊、破损等情况应及时更换，要对应急器材定期维护保养，如有过期、故障等情况应及时维修更换。

**附图**  **烟花爆竹零售店安全可视化看板设计样式**

|  |
| --- |
| 烟花爆竹零售店安全可视化看板 |
|  |  |  |  |  |
|  | 总平面布置图安全提示: |  |  |  | 经营许可证 |  |  |
|  |
| 营业执照 |  |
| 安全管理制度及操作规程清单风险隐患排查记录 |  |  |
|  | 1.依法依规经营，不超量2.电气线路防爆，不裸露3.楼梯洞口封堵，不相通4.摆放堆置稳固，不超高5.防火防潮通风，不混放6.消防器材定检，不过期7.严禁明火强热，不留宿8.应急处置冷静，不恋财 |  |  | 安全培训证书 |
|  |  | 应急物资点检清单及应急联系信息 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  主要负责人：XXX 电话：XXXXXXXX |  |  | 安全管理人员：XXX 电话：XXXXXXXX |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 看板应选择亚克力等硬质、防水材质制作，图样中文字固定印于看板上，文件资料框设计为可插入式，并满足防水防尘要求，以便反复取用。
2. 安全提示主要包含以下内容：“1.依法依规经营，不超量；2.电气线路防爆，不裸露；3.楼梯洞口封堵，不相通；4.摆放堆置稳固，不超高；5.防火防潮通风，不混放；6.消防器材定检，不过期；7.严禁明火强热，不留宿；8.应急处置冷静，不恋财。”可根据店内实际情况增加其它内容。

3．“安全管理制度及操作规程清单”框内可放入主要清单内容，具体制度台账建档备查。

4．看板建议尺寸：L\*H=1400mm\*900mm。